|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 规格、执行标准 | 单位 | 纯度 | 供货要求 | 中标单价（元） | | 中标单位 | |
| 武汉 | 赤壁 | 武汉 | 赤壁 |
| 液态工业氧气 | GB/T14599-2008 | t | 99.60% | 按需供应 | 700 | 800 | 武汉钢铁集团气体有限责任公司 | 中国船舶工业物资中南有限公司 |
| 液态工业二氧化碳 | GB/T6052-2011 | t | 99.60% | 按需供应 | 580 | 579.6 | 武汉市同和气体制造有限公司 | 中国船舶工业物资中南有限公司 |
| 工业丙烷 | GB/T22026-2008 40L 11±0.5KG | 瓶（Kg） | 98.00% | 按需供应 | 8.3 | 7.5 | 武汉市同和气体制造有限公司 | 中国船舶工业物资中南有限公司 |
| 工业氧气 | GB/T14599-2008 40L 13.5±0.5mpa | 瓶 | 99.6% | 按需供应 | 14 | 14 | 武汉市同和气体制造有限公司 | 中国船舶工业物资中南有限公司 |
| 工业二氧化碳 | GB/T6052-2011 40L 20±1KG | 瓶 | 99.9% | 按需供应 | 25 | 25 | 武汉市同和气体制造有限公司 | 中国船舶工业物资中南有限公司 |
| 工业混合气 | HG/T3728-2004 CO2：20%,余氩40L 13.5±0.5mpa | 瓶 |  | 按需供应 | 50 | 50 | 武汉市同和气体制造有限公司、武汉华星工业技术有限公司 | 中国船舶工业物资中南有限公司 |
| 工业高纯度氩气 | GB/T4842-2006 40L 13.5±0.5mpa | 瓶 | 99.999% | 按需供应 | 62 | 62 | 武汉市同和气体制造有限公司、武汉华星工业技术有限公司 | 中国船舶工业物资中南有限公司 |
| 名 称 | 规格、执行标准 | 单位 | 纯度 | 供货要求 | 中标单价（元） | | 中标单位 | |
| 武汉 | 赤壁 | 武汉 | 赤壁 |
| 工业普通氩气 | GB/T4842-2006 40L 13.5±0.5mpa | 瓶 | 99.9% | 按需供应 | 40 | 45 | 武汉华星工业技术有限公司 | 中国船舶工业物资中南有限公司 |
| 工业氮气 | GB/T8979-2008 40L 13.5±0.5mpa | 瓶 | 99.999% | 按需供应 | 25 | 25 | 武汉市同和气体制造有限公司 | 中国船舶工业物资中南有限公司 |
| 工业乙炔 | GB/T6052-2011 40L 3±0.5KG | 瓶 | 98% | 按需供应 | 65 | 65 | 武汉市同和气体制造有限公司 | 中国船舶工业物资中南有限公司 |
| 工业杜瓦罐氧气 | GB/T14599-2008 175L | 罐 | 99.60% | 按需供应 | 300 | 300 | 武汉华星工业技术有限公司 | 中国船舶工业物资中南有限公司 |
| 工业杜瓦罐氮气 | GB/T8979-2008 175L | 罐 | 99.999% | 按需供应 | 300 | 300 | 武汉市同和气体制造有限公司 | 中国船舶工业物资中南有限公司 |